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	竞争性谈判文件第二章 采购需求
标项一（分标1）：普通病床采购
	标项一普通病床
▲一、可定制规格尺寸：L2080×W960×H500mm；
二、具体参数要求：
1、床面板采用≥1.0mm厚碳钢板一次模压成型汽车钣金工艺，多气孔设计，便于透气。 
2、背部床板采用“双支撑”均匀分散压力。 背部升降：0～75°；左右腿部升降(分腿)0～45°；整体升降480-750mm。（这条参数内容为三摇或四摇病床）
3、床框/鞋架：采用矩形钢管焊接而成，坚实牢固、无毛刺；整体承重强（床框最大动态承重240kg）。
4、螺杆/摇杆系统：螺杆具有“双向无极限保护”设计，采用耐磨材料；丝杆转动顺滑，无卡阻及功能运行正常。4套摇杆系统，摇手柄有防滑设计，摇把具有“二次开合”功能设计，不使用时可折叠，牢固灵活，无噪音，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。
5、护栏：左右两侧采用全新工程PP材料全板式护栏，无镂空设计，防止患者夹手；隐藏式低位安装，上下床方便；一键式“下隐藏双保险开关”，避免患者误操作风险，带缓冲阻尼器，摇把具有“二次开合”功能设计。
床头尾板/餐板：采用全新工程PP材料一次成型，床头板中心颜色采用ABS扣板设计，避免传统贴纸工艺脱胶脱色，固定插式结构，暗藏ABS锁定开关，更牢固结实；颜色与床头板贴纸一致，床头板拆卸方便可兼作CPR急救功能；床尾板外侧配置透明床头卡1个，床头板为包角防撞设计。配备1个伸缩餐板，尺寸：长970mm×宽300mm，能承载400kg静态重量和300kg动态重量；餐板为ABS工程塑料注塑成型，具有耐腐蚀、易清洁的特点，能抵抗碘伏、酒精等医疗药品的侵蚀；可伸缩设计，能根据不同床宽或使用需求调节长度；可拆卸与收纳，不用时可从护栏上取下，通过挂钩悬挂在床尾或床头，节省空间。床尾配备透明床头卡1个，方便核对患者信息。
6、中控刹车/脚轮：采用“T”型喷砂氧化航空铝材质脚踏板，中控脚轮5寸万向轮，轮面静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承经包盖保护，具有防尘、防缠绕发丝等异物卷入。 
7、输液架/引流挂钩：床头尾两侧共配有6个输液架插孔，配全不锈钢输液架，“防脱落”挂钩，可供患者输液使用；床面两侧下方具有2个ABS引流挂钩。
8、床体：采用优质钢材，金属表面采用电泳底漆+喷涂抗菌喷涂，双重喷涂处理技术，达到内外防锈，延长病床的使用寿命。涂料属于绿色健康环保产品，具有很强的抗菌作用。
9、床垫：采用≥80mm厚高密度海绵加椰棕内胆，采用环保椰棕，无毒无甲醛，防水耐磨布外套具有防火阻燃材质，床垫大小要与床面配合 。
10、床头柜：
（1）可定制规格尺寸：L480×W470mm×H800mm；
（2）性能参数：整体采用全新纯正ABS工程塑料制成，材质厚实，能承受普通人站立柜面而不变形，且坚固、稳定；扶手框采用加厚加宽铝板，兼具推手及毛巾架功能；并具有防潮防水、易清洁、可冲洗、不生锈等特点，适用于医院经常消毒清洁的工作环境；床头柜配备水壶座（可做隐藏式）、拉板（托物板）、抽屉、柜门，隐藏式杂物挂钩4个，整体结构设计实用方便；床头柜抽屉颜色与病床颜色相匹配；优质静音轮，结实耐用、运行稳定。
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	1
	厚碳钢床面板
	张
	1

	2
	钢管床框
	个
	1

	3
	不锈钢鞋架
	个
	1

	4
	“空气阻力”输液架
	个
	1

	5
	航空铝材摇杆系统
	套
	4

	6
	全板式护栏
	对
	1

	7
	ABS床头板
	对
	1

	8
	ABS工程塑料伸缩餐板
	块
	1

	9
	全封闭自润滑轴承脚轮
	个
	4

	10
	内外防锈钢管床体
	张
	1

	11
	椰棕床垫
	张
	1

	12
	ABS床头柜
	个
	1

	13
	ABS引流挂钩
	个
	2

	14
	输液架插孔
	个
	6

	15
	透明床头卡
	个
	1



	标项一普通病床
1、规格尺寸：长≥2030mm,宽≥960mm,高≥500mm。
2、产品材质：
（1）床框采用长40mm×宽80mm×厚度1mm优质碳钢矩形钢管制作而成：
（2）床面板以优质冷轧碳素钢板，8公分宽并带透气孔，兼防滑功能。
3、手摇床丝杆采用45#钢, 丝杆壁厚为3.0mm，升降丝杆外表光滑耐用，摇杆采用万向联轴节结构，安全可靠，使用轻松无噪音；并有防护装置不积尘；摇柄收放。
4、床头床尾板采用高级ABS材料一次吹塑成型，床头颜色为木纹色，锁紧件全部采用钢件，对称式快速插座，可快速拆卸，床尾板外侧配置透明床头卡，床头板为包角防撞设计。
5、整床经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑材料环保无毒。
6、护栏采用铝合金材料，五档不锈钢立柱厚度1.0mm以上，上下连接件采用一次冲压成形钢件，厚度3mm，配有防松紧固件，护栏外表没有焊接点，外观颜色为银白色。  
7、静音轮直径12cm，内置双轴承，胎面为软胎面，叉子采用冷板2.5mm（厚度）一次冲压成型，采用独立刹车装置，确保长期使用的灵活性和安全性。
8、背部倾斜：0°-75°腿部倾斜角度：0～40°可任意调节。
9、床体承重：≥150KG。
10、配置：abs床头、床体、摇柄、可折叠铝合金护栏、双面静音轮、6公分床垫、杂物架、输液架、床头柜
二、四折床垫
1、产品尺寸：能与床大小匹配。
2、床套采用绿色单面牛津防水布材料，附透气孔，拉链设置，预留输液插孔位置拆洗方便；                                                                 
3、内层采用高密度海棉及机压整形正棕海南椰棕，透气性强，均经防虫、防变形处理；床垫总体厚度为60mm，其中海棉20mm、椰棕40mm。
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	1
	床面板
	张
	1

	2
	钢管床框
	个
	1

	3
	不锈钢鞋架
	个
	1

	4
	输液架
	个
	1

	5
	摇杆系统
	套
	4

	6
	全板式护栏
	对
	1

	7
	床头板
	对
	1

	8
	餐板
	块
	1

	9
	全封闭自润滑轴承脚轮
	个
	4

	10
	内外防锈钢管床体
	张
	1

	11
	椰棕床垫
	张
	1

	12
	床头柜
	个
	1

	13
	引流挂钩
	个
	2

	14
	输液架插孔
	个
	6

	15
	透明床头卡
	个
	1
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	竞争性谈判文件第二章 采购需求
标项二（分标2）：电动翻身床等其他病床采购
	（一）、电动翻身床：
11、床头柜：
（1）可定制规格尺寸：L480×W470mm×H800mm；
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	4
	“空气阻力”输液架
	个
	1



	（一）、电动翻身床：
10、床头柜：
（1）规格尺寸：长≥480×宽≥480×高≥760mm；
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	4
	输液架
	个
	1
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	竞争性谈判文件第二章 采购需求
标项二（分标2）：电动翻身床等其他病床采购
	（二）、病床（四角刹车）：
▲一、规格尺寸：长≥2220*宽≥1040*高≥460-830mm；
二、具体参数要求：
2、背部床板采用“双支撑”均匀分散压力。 背部升降：0～75°；左右腿部升降(分腿)0～45°；整体升降480-750mm。
4、螺杆/摇杆系统：螺杆具有“双向无极限保护”设计，采用耐磨材料；丝杆转动顺滑，无卡阻及功能运行正常。4套摇杆系统，摇把套管采用航空铝材，摇手柄有防滑设计，摇把具有“二次开合”功能设计，不使用时可折叠，牢固灵活，无噪音，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。
5、护栏：左右两侧采用全新工程PP材料全板式护栏，无镂空设计，防止患者夹手；隐藏式低位安装，上下床方便；一键式“下隐藏双保险开关”，避免患者误操作风险，带缓冲阻尼器，摇把具有“二次开合”功能设计。
11、床头柜：
（1）可定制规格尺寸：L480×W470mm×H800mm；
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	4
	“空气阻力”输液架
	个
	1



	（二）、病床（四角刹车）：
一、规格尺寸：长≥2120×宽≥960×高≥500mm；
二、具体参数要求：
2、背部调节:≥75°；腿部调节:≥35°
删除：4、螺杆/摇杆系统：螺杆具有“双向无极限保护”设计，采用耐磨材料；丝杆转动顺滑，无卡阻及功能运行正常。4套摇杆系统，摇把套管采用航空铝材，摇手柄有防滑设计，摇把具有“二次开合”功能设计，不使用时可折叠，牢固灵活，无噪音，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。
4、全覆式铝合金折叠护栏采用加厚铝合金材质，管材为优质铝合金材料，护栏立柱上下连接件为 ABS 塑料材质，坚固耐用，使用方便，护栏操作手柄具防夹手设计，不使用时可折叠放于床框上，操作方便。
10、床头柜：
（1）规格尺寸：≥长480×≥宽480×≥高760mm；
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	4
	与病床配套可伸缩的输液架
	个
	1
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	竞争性谈判文件第二章 采购需求
	（三）、病床（中控刹车）：
▲一、规格尺寸：长≥2220*宽≥1040*高≥460-830mm；
二、具体参数要求：
2、背部床板采用“双支撑”均匀分散压力。 背部升降：0～75°；左右腿部升降(分腿)0～45°；整体升降480-750mm。
4、螺杆/摇杆系统：螺杆具有“双向无极限保护”设计，采用耐磨材料；丝杆转动顺滑，无卡阻及功能运行正常。4套摇杆系统，摇把套管采用航空铝材，摇手柄有防滑设计，摇把具有“二次开合”功能设计，不使用时可折叠，牢固灵活，无噪音，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。
11、床头柜：
（1）可定制规格尺寸：L480×W470mm×H800mm；

配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	1
	厚碳钢床面板
	张
	1

	2
	钢管床框
	个
	1

	3
	不锈钢鞋架
	个
	1

	4
	“空气阻力”输液架
	个
	1

	5
	航空铝材摇杆系统
	套
	4

	6
	全板式护栏
	对
	1

	7
	ABS床头板
	对
	1

	8
	ABS工程塑料伸缩餐板
	块
	1

	9
	全封闭自润滑轴承脚轮
	个
	4

	10
	内外防锈钢管床体
	张
	1

	11
	椰棕床垫
	张
	1

	12
	ABS床头柜
	个
	1

	13
	ABS引流挂钩
	个
	2

	14
	输液架插孔
	个
	6

	15
	透明床头卡
	个
	1



	（三）、病床（中控刹车）：
一、规格尺寸：长度≥2200㎜，宽度≥960㎜，床体标准高度≥500mm
二、具体参数要求：
2、背部调节75°±5°；腿部调节37°±5°
删除：4、螺杆/摇杆系统：螺杆具有“双向无极限保护”设计，采用耐磨材料；丝杆转动顺滑，无卡阻及功能运行正常。4套摇杆系统，摇把套管采用航空铝材，摇手柄有防滑设计，摇把具有“二次开合”功能设计，不使用时可折叠，牢固灵活，无噪音，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。
10、床头柜：
（1）规格尺寸：长≥480×宽≥480×高≥760mm； 
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	1
	厚碳钢床面板
	张
	1

	2
	钢管床框
	个
	1

	3
	不锈钢鞋架
	个
	1

	4
	输液架
	个
	1

	5
	全板式护栏
	对
	1

	6
	ABS床头板
	对
	1

	7
	ABS工程塑料伸缩餐板
	块
	1

	8
	全封闭自润滑轴承脚轮
	个
	4

	9
	内外防锈钢管床体
	张
	1

	10
	椰棕床垫
	张
	1

	11
	ABS床头柜
	个
	1

	12
	ABS引流挂钩
	个
	2

	13
	输液架插孔
	个
	6

	14
	透明床头卡
	个
	1
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	竞争性谈判文件第二章 采购需求
标项三（分标3）：电动康复病床采购
	（一）、电动康复病床：
二、具体参数要求：
4、螺杆/摇杆系统：螺杆具有“双向无极限保护”设计，采用耐磨材料；丝杆转动顺滑，无卡阻及功能运行正常。4套摇杆系统，摇把套管采用航空铝材，摇手柄有防滑设计，摇把具有“二次开合”功能设计，不使用时可折叠，牢固灵活，无噪音，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。
11、床头柜：
（1）可定制规格尺寸：L480×W470mm×H800mm；
（2）性能参数：整体采用全新纯正ABS工程塑料制成，材质厚实，能承受普通人站立柜面而不变形，且坚固、稳定；扶手框采用加厚加宽铝板，兼具推手及毛巾架功能；并具有防潮防水、易清洁、可冲洗、不生锈等特点，适用于医院经常消毒清洁的工作环境；床头柜配备水壶座（可做隐藏式）、拉板（托物板）、抽屉、柜门，隐藏式杂物挂钩4个，整体结构设计实用方便；床头柜抽屉颜色与病床颜色相匹配；优质静音轮，结实耐用、运行稳定。
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	1
	厚碳钢床面板
	张
	1

	2
	钢管床框
	个
	1

	3
	不锈钢鞋架
	个
	1

	4
	“空气阻力”输液架
	个
	1

	5
	航空铝材摇杆系统
	套
	4

	6
	全板式护栏
	对
	1

	7
	ABS床头板
	对
	1

	8
	ABS工程塑料伸缩餐板
	块
	1

	9
	全封闭自润滑轴承脚轮
	个
	4

	10
	内外防锈钢管床体
	张
	1

	11
	椰棕床垫
	张
	1

	12
	ABS床头柜
	个
	1

	13
	ABS引流挂钩
	个
	2

	14
	输液架插孔
	个
	6

	15
	LED灯
	个
	2

	16
	护栏角度显示器
	个
	2

	17
	铅酸蓄电池
	组
	1

	18
	手持遥控器
	个
	1

	19
	电机
	个
	1

	20
	透明床头卡
	个
	1

	21
	一体式中控刹车系统
	套
	1



	（一）、电动康复病床：
二、具体参数要求：
删除：4、螺杆/摇杆系统：螺杆具有“双向无极限保护”设计，采用耐磨材料；丝杆转动顺滑，无卡阻及功能运行正常。4套摇杆系统，摇把套管采用航空铝材，摇手柄有防滑设计，摇把具有“二次开合”功能设计，不使用时可折叠，牢固灵活，无噪音，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。
11、床头柜：
1、规格尺寸：长≥480×宽≥480×高≥760mm；
2、床头柜整体采用 ABS 塑料注塑成型；
3、床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成；
4、柜体正面形状为圆弧形，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时将伸出，不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围90度；柜体底部可安装万向轮便于移动；
抽屉面板外形为圆弧状，面板下方有抽屉拉手孔，便于拉、关抽屉；
5、柜门内侧设有内置储物盒，存取小型物品更为便捷；
6、柜体内设有隔板，可根据物品的高度调节隔板的位置，具有两层调节功能；
7、柜体侧板有圆弧形加强筋，柜体支撑强度和牢固性更佳；加强筋内凸位置与隔板凹槽配合，增加隔板位置稳定性；
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	1
	厚碳钢床面板
	张
	1

	2
	钢管床框
	个
	1

	3
	不锈钢鞋架
	个
	1

	4
	输液架
	个
	1

	5
	全板式护栏
	对
	1

	6
	ABS床头板
	对
	1

	7
	ABS工程塑料伸缩餐板
	块
	1

	8
	全封闭自润滑轴承脚轮
	个
	4

	9
	内外防锈钢管床体
	张
	1

	10
	椰棕床垫
	张
	1

	11
	ABS床头柜
	个
	1

	12
	ABS引流挂钩
	个
	2

	13
	输液架插孔
	个
	6

	14
	LED灯
	个
	2

	15
	护栏角度显示器
	个
	2

	16
	铅酸蓄电池
	组
	1

	17
	手持遥控器
	个
	1

	18
	电机
	个
	1

	19
	透明床头卡
	个
	1

	20
	一体式中控刹车系统
	套
	1
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	竞争性谈判文件第二章 采购需求
标项四（分标4）：PT训练床采购
	（一）、电动多功能理疗床（PT训练床）：
10、床头柜：
（1）可定制规格尺寸：L480×W470mm×H800mm；
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	4
	“空气阻力”输液架
	个
	1



	（一）、电动多功能理疗床（PT训练床）：
10、床头柜：
（1）规格尺寸：长≥480×宽≥480×高≥760mm；
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	4
	输液架
	个
	1
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	竞争性谈判文件第二章 采购需求
标项五（分标5）：层流病床采购
	（一）、层流病床：
11、床头柜：
（1）可定制规格尺寸：L480×W470mm×H800mm；
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	4
	“空气阻力”输液架
	个
	1



	（一）、层流病床：
11、床头柜：
（1）规格尺寸：长≥480×宽≥480×高≥760mm；
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	4
	输液架
	个
	1
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	竞争性谈判文件第二章 采购需求
标项六（分标6）：诊疗床、手摇式三折血透床等其他病床采购
	（一）、诊疗床：
▲1、可定制规格尺寸：长2080×宽960×高500mm ；
▲2、床面板采用优质冷轧钢板，厚度为≥1.2mm，表面处理无锐角毛边，不割手，高透气性、耐压不变形、不波动、无共鸣声。
▲3、床面为环保皮革软包，内附高密度优质海绵。
▲4、床框采用矩形钢管，床体焊接质量坚实牢固，无毛刺；配备不锈钢鞋架1个，尺寸：长720 mm×宽350 mm；整体承重强（床框最大动态承重200kg）、耐腐蚀且便于清洁消毒。
▲5、床头床尾2个输液架插孔，由金属材质冲压成型，内配ABS工程塑料内芯，防止输液架使用过程中损坏和降低噪音；不锈钢双段式四爪点滴架,结实耐用。
▲6、引流钩：床板两侧各设置可移动式ABS引流挂钩2 个，位于左右两侧臀板下方。
▲7、床腿：采用截面 50mm×50mm、壁厚≥1.5mm优质碳钢方管焊接成型，装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	1
	优质冷轧钢制床面板
	个
	1

	2
	不锈钢鞋架
	个
	1

	3
	钢管床框
	个
	1

	4
	输液架插孔
	个
	2

	5
	海绵皮革床面
	个
	1

	6
	ABS引流挂钩
	个
	2

	7
	塑胶套脚
	个
	4



	（一）、诊疗床：
尺寸：长≥1950×宽≥650×高≥650（mm）
1.床框为≥30×50×1.5mm碳钢，表面采用环保抗菌粉末喷涂。
2.床面为环保皮革软包，内附高密度优质海绵，床板是厚度为≥15mm的密度板。
3.床腿采用≥Φ38×1.2优质碳钢。装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。
4.床面承重≥200KG
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	1
	床面板
	个
	1

	2
	不锈钢鞋架
	个
	1

	3
	钢管床框
	个
	1

	4
	海绵皮革床面
	个
	1

	5
	塑胶套脚
	个
	4
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	竞争性谈判文件第二章 采购需求
标项六（分标6）：诊疗床、手摇式三折血透床等其他病床采购
	（二）、手摇式三折血透床：
二、具体参数要求：
2、背部床板采用“双支撑”均匀分散压力。 背部升降：0～75°；左右腿部升降(分腿)0～45°；整体升降480-750mm。
4、螺杆/摇杆系统：螺杆具有“双向无极限保护”设计，采用耐磨材料；丝杆转动顺滑，无卡阻及功能运行正常。4套摇杆系统，摇把套管采用航空铝材，摇手柄有防滑设计，摇把具有“二次开合”功能设计，不使用时可折叠，牢固灵活，无噪音，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。
6、床头尾板/餐板：采用全新工程PP材料一次成型，床头板中心颜色采用ABS扣板设计，避免传统贴纸工艺脱胶脱色，固定插式结构，暗藏ABS锁定开关，更牢固结实；颜色与床头板贴纸一致，床头板拆卸方便可兼作CPR急救功能；床尾板外侧配置透明床头卡1个，床头板为包角防撞设计。配备1个伸缩餐板，尺寸：长970mm×宽300mm，能承载400kg静态重量和300kg动态重量；餐板为ABS工程塑料注塑成型，具有耐腐蚀、易清洁的特点，能抵抗碘伏、酒精等医疗药品的侵蚀；可伸缩设计，能根据不同床宽或使用需求调节长度；可拆卸与收纳，不用时可从护栏上取下，通过挂钩悬挂在床尾或床头，节省空间。床尾配备透明床头卡1个，方便核对患者信息。
7、刹车/脚轮：采用“T”型喷砂氧化航空铝材质脚踏板，脚轮5寸万向轮，内置全封闭自润滑轴承经包盖保护，具有防尘、防缠绕发丝等异物卷入。四轮全独立刹车锁定结构，制动灵敏稳固。脚轮承载力高、耐磨抗压，推行顺滑静音，可适配病房各类地面环境，移动灵活、定位稳固，兼顾便捷移位与静置稳定性。
11、床头柜：
（1）可定制规格尺寸：L480×W470mm×H800mm；
（2）性能参数：整体采用全新纯正ABS工程塑料制成，材质厚实，能承受普通人站立柜面而不变形，且坚固、稳定；扶手框采用加厚加宽铝板，兼具推手及毛巾架功能；并具有防潮防水、易清洁、可冲洗、不生锈等特点，适用于医院经常消毒清洁的工作环境；床头柜配备水壶座（可做隐藏式）、拉板（托物板）、抽屉、柜门，隐藏式杂物挂钩4个，整体结构设计实用方便；床头柜抽屉颜色与病床颜色相匹配；优质静音轮，结实耐用、运行稳定。
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	1
	厚碳钢床面板
	张
	1

	2
	钢管床框
	个
	1

	3
	不锈钢鞋架
	个
	1

	4
	“空气阻力”输液架
	个
	1

	5
	航空铝材摇杆系统
	套
	4

	6
	全板式护栏
	对
	1

	7
	ABS床头板
	对
	1

	8
	ABS工程塑料伸缩餐板
	块
	1

	9
	全封闭自润滑轴承脚轮
	个
	4

	10
	内外防锈钢管床体
	张
	1

	11
	椰棕床垫
	张
	1

	12
	ABS床头柜
	个
	1

	13
	ABS引流挂钩
	个
	2

	14
	输液架插孔
	个
	6

	15
	透明床头卡
	个
	1



	（二）、手摇式三折血透床：
二、具体参数要求：
2、背板调节≥75°；腿部调节≥35°；
删除：4、螺杆/摇杆系统：螺杆具有“双向无极限保护”设计，采用耐磨材料；丝杆转动顺滑，无卡阻及功能运行正常。4套摇杆系统，摇把套管采用航空铝材，摇手柄有防滑设计，摇把具有“二次开合”功能设计，不使用时可折叠，牢固灵活，无噪音，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。
6、床头尾板/餐板：采用全新工程PP材料一次成型，床头板中心颜色采用ABS扣板设计，避免传统贴纸工艺脱胶脱色，固定插式结构，暗藏ABS锁定开关，更牢固结实；颜色与床头板贴纸一致，床头板拆卸方便可兼作CPR急救功能；床尾板外侧配置透明床头卡1个，床头板为包角防撞设计。配备1个伸缩餐板，尺寸：长970mm×宽300mm；餐板为ABS工程塑料注塑成型，具有耐腐蚀、易清洁的特点，能抵抗碘伏、酒精等医疗药品的侵蚀；可伸缩设计，能根据不同床宽或使用需求调节长度；可拆卸与收纳，不用时可从护栏上取下，通过挂钩悬挂在床尾或床头，节省空间。床尾配备透明床头卡1个，方便核对患者信息。
7、配置φ125静音脚轮，四角刹车，易于固定或推动床体。
11、床头柜：
1、规格尺寸：长≥480×宽≥480×高≥760mm；
2、床头柜整体采ABS塑料注塑成型；
3、床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成；
4、柜体正面形状为圆弧形，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时将伸出，不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围90度；柜体底部可安装万向轮便于移动；
抽屉面板外形为圆弧状，面板下方有抽屉拉手孔，便于拉、关抽屉；
5、柜门内侧设有内置储物盒，存取小型物品更为便捷
6、柜体内设有隔板，可根据物品的高度调节隔板的位置，具有两层调节功能；
7、柜体侧板有圆弧形加强筋，柜体支撑强度和牢固性更佳；加强筋内凸位置与隔板凹槽配合，增加隔板位置稳定性；
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	1
	厚碳钢床面板
	张
	1

	2
	钢管床框
	个
	1

	3
	不锈钢鞋架
	个
	1

	4
	输液架
	个
	1

	5
	全板式护栏
	对
	1

	6
	ABS床头板
	对
	1

	7
	ABS工程塑料伸缩餐板
	块
	1

	8
	全封闭自润滑轴承脚轮
	个
	4

	9
	内外防锈钢管床体
	张
	1

	10
	椰棕床垫
	张
	1

	11
	ABS床头柜
	个
	1

	12
	ABS引流挂钩
	个
	2

	13
	输液架插孔
	个
	6

	14
	透明床头卡
	个
	1
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	竞争性谈判文件第二章 采购需求
标项六（分标6）：诊疗床、手摇式三折血透床等其他病床采购
	（四）、微创手术室手术床：
▲4.床框/鞋架：采用矩形钢管焊接而成，坚实牢固、无毛刺；配备不锈钢鞋架1个，尺寸：长910 mm× 宽320 mm；整体承重强（床框最大动态承重240kg）、耐腐蚀且便于清洁消毒。
▲5.中控刹车/脚轮：采用“T”型喷砂氧化航空铝材质脚踏板，中控脚轮5寸万向轮，轮面静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承经包盖保护，具有防尘、防缠绕发丝等异物卷入。
▲6.输液架/引流挂钩：床头尾两侧共配有6个输液架插孔，配全不锈钢输液架1个，“防脱落”挂钩，可供患者输液使用；床面两侧下方具有2个ABS引流挂钩。
▲7.护栏：左右两侧采用全新工程PP材料全板式护栏，无镂空设计，防止患者夹手；隐藏式低位安装，上下床方便；一键式“下隐藏双保险开关”，避免患者误操作风险，带缓冲阻尼器，摇把具有“二次开合”功能设计。前后护栏设置角度显示器共2个，可清晰地显示背部床板升起角度及床体倾斜角度。
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	1
	优质冷轧钢制床面板
	个
	1

	2
	不锈钢鞋架
	个
	1

	3
	钢管床框
	个
	1

	4
	输液架插孔
	个
	2

	5
	海绵皮革床面
	个
	1

	6
	全封闭自润滑轴承脚轮
	个
	4

	7
	引流袋挂钩
	个
	2

	8
	ABS护栏
	对
	1

	9
	尼龙搭扣
	对
	1

	10
	护栏角度显示器
	个
	2

	11
	麻醉屏架
	个
	1

	12
	医生用托手架
	个
	2



	（四）、微创手术室手术床：
删除以下参数：
▲4.床框/鞋架：采用矩形钢管焊接而成，坚实牢固、无毛刺；配备不锈钢鞋架1个，尺寸：长910 mm× 宽320 mm；整体承重强（床框最大动态承重240kg）、耐腐蚀且便于清洁消毒。
▲5.中控刹车/脚轮：采用“T”型喷砂氧化航空铝材质脚踏板，中控脚轮5寸万向轮，轮面静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承经包盖保护，具有防尘、防缠绕发丝等异物卷入。
▲6.输液架/引流挂钩：床头尾两侧共配有6个输液架插孔，配全不锈钢输液架1个，“防脱落”挂钩，可供患者输液使用；床面两侧下方具有2个ABS引流挂钩。
▲7.护栏：左右两侧采用全新工程PP材料全板式护栏，无镂空设计，防止患者夹手；隐藏式低位安装，上下床方便；一键式“下隐藏双保险开关”，避免患者误操作风险，带缓冲阻尼器，摇把具有“二次开合”功能设计。前后护栏设置角度显示器共2个，可清晰地显示背部床板升起角度及床体倾斜角度。
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	1
	优质冷轧钢制床面板
	个
	1

	2
	钢管床框
	个
	1

	3
	海绵皮革床面
	个
	1

	4
	全封闭自润滑轴承脚轮
	个
	4

	5
	尼龙搭扣
	对
	1

	6
	麻醉屏架
	个
	1

	7
	医生用托手架
	个
	2
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	竞争性谈判文件第二章 采购需求
标项六（分标6）：诊疗床、手摇式三折血透床等其他病床采购
	（五）、平车床位：
二、具体参数要求：
4床框/鞋架：采用矩形钢管焊接而成，坚实牢固、无毛刺；配备不锈钢鞋架1个，尺寸：长910 mm× 宽320 mm；整体承重强（床框最大动态承重240kg）、耐腐蚀且便于清洁消毒。
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	1
	优质冷轧钢制床面板
	个
	1

	2
	不锈钢鞋架
	个
	1

	3
	钢管床框
	个
	1

	4
	输液架插孔
	个
	4

	5
	海绵皮革床垫
	个
	1

	6
	不锈钢摇杆
	个
	1

	7
	静音中控万向轮
	个
	4

	8
	ABS护栏
	对
	1

	9
	ABS引流挂钩
	个
	2

	10
	氧气瓶放置架
	个
	2

	11
	束缚带
	条
	2



	（五）、平车床位：
二、具体参数要求：
4床框：主要框架采用碳素钢焊接而成，外形美观坚固，框架采用优质≥30×50×1.5mm钢管。
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	1
	车体
	套
	1

	2
	面板
	套
	1

	3
	PP大护栏
	片
	2

	4
	床垫
	件
	1

	5
	中控轮
	个
	4

	6
	导向轮
	个
	1

	7
	输液架
	个
	1
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	竞争性谈判文件第二章 采购需求
标项六（分标6）：诊疗床、手摇式三折血透床等其他病床采购
	（六）、重症病床：
▲一、规格尺寸 ：L2150*W1060*H500-750mm；
二、具体参数要求：
2、背部床板采用“双支撑”均匀分散压力。 背部升降：0～75°；左右腿部升降(分腿)0～45°；整体升降480-750mm。具有“CPR一键展平”功能键，可使床体在任意角度下快速恢复至初始状态；床板具备“背膝联动”功能：在背部升降时，膝部自动配合升降，有效防止患者体位下滑偏移；左右两侧配置LED灯各1个。
4、螺杆/摇杆系统：螺杆具有“双向无极限保护”设计，采用耐磨材料；丝杆转动顺滑，无卡阻及功能运行正常。4套摇杆系统，摇把套管采用航空铝材，摇手柄有防滑设计，摇把具有“二次开合”功能设计，不使用时可折叠，牢固灵活，无噪音，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。
6、床头尾板/餐板：采用全新工程PP材料一次成型，床头板中心颜色采用ABS扣板设计，避免传统贴纸工艺脱胶脱色，固定插式结构，暗藏ABS锁定开关，更牢固结实；颜色与床头板贴纸一致，床头板拆卸方便可兼作CPR急救功能；床尾板外侧配置透明床头卡1个，床头板为包角防撞设计。配备1个伸缩餐板，尺寸：长970mm×宽300mm，能承载400kg静态重量和300kg动态重量；餐板为ABS工程塑料注塑成型，具有耐腐蚀、易清洁的特点，能抵抗碘伏、酒精等医疗药品的侵蚀；可伸缩设计，能根据不同床宽或使用需求调节长度；可拆卸与收纳，不用时可从护栏上取下，通过挂钩悬挂在床尾或床头，节省空间。床尾配备透明床头卡1个，方便核对患者信息。
7、中控刹车/脚轮：采用“T”型喷砂氧化航空铝材质脚踏板，中控脚轮5寸万向轮，轮面静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承经包盖保护，具有防尘、防缠绕发丝等异物卷入。
11、床头柜：
（1）可定制规格尺寸：L480×W470mm×H800mm；
（2）性能参数：整体采用全新纯正ABS工程塑料制成，材质厚实，能承受普通人站立柜面而不变形，且坚固、稳定；扶手框采用加厚加宽铝板，兼具推手及毛巾架功能；并具有防潮防水、易清洁、可冲洗、不生锈等特点，适用于医院经常消毒清洁的工作环境；床头柜配备水壶座（可做隐藏式）、拉板（托物板）、抽屉、柜门，隐藏式杂物挂钩4个，整体结构设计实用方便；床头柜抽屉颜色与病床颜色相匹配；优质静音轮，结实耐用、运行稳定。
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	1
	厚碳钢床面板
	张
	1

	2
	钢管床框
	个
	1

	3
	不锈钢鞋架
	个
	1

	4
	“空气阻力”输液架
	个
	1

	5
	航空铝材摇杆系统
	套
	4

	6
	全板式护栏
	对
	1

	7
	ABS床头板
	对
	1

	8
	ABS工程塑料伸缩餐板
	块
	1

	9
	全封闭自润滑轴承脚轮
	个
	4

	10
	内外防锈钢管床体
	张
	1

	11
	椰棕床垫
	张
	1

	12
	ABS床头柜
	个
	1

	13
	ABS引流挂钩
	个
	2

	14
	输液架插孔
	个
	6

	15
	LED灯
	个
	2

	16
	护栏角度显示器
	个
	2

	17
	铅酸蓄电池
	组
	1

	18
	手持遥控器
	个
	1

	19
	电机系统（含控制盒、称重系统）
	套
	1

	20
	透明床头卡
	个
	1



	（六）、重症病床：
一、规格尺寸：长≥2150×宽≥1060×高≥420-750mm
二、具体参数要求：
2、背板调节≥65°；腿部调节≥35°；头下倾斜≥12°；足下倾斜≥15°
删除：4、螺杆/摇杆系统：螺杆具有“双向无极限保护”设计，采用耐磨材料；丝杆转动顺滑，无卡阻及功能运行正常。4套摇杆系统，摇把套管采用航空铝材，摇手柄有防滑设计，摇把具有“二次开合”功能设计，不使用时可折叠，牢固灵活，无噪音，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。
6、床头、床尾板采用ABS工程塑料一次吹塑成型，挂式设计可拆卸方便，无缝制成，稳定可靠，拆卸方便，尾板外侧有病人信息卡插槽；
7、配置φ125mm中控制动脚轮，高稳定性连动系统，双轮饼设计以增加着地面积，刹车稳定方便。
11、床头柜：
规格尺寸：长≥480×宽≥480×高≥760mm；
床头柜整体采用优级改性塑料注塑成型，板材料强度高，外形美观大方；
床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成；
柜体正面形状为圆弧形，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时将伸出，不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围90；
抽屉面板外形为圆弧状，面板下方有抽屉拉手孔，便于拉、关抽屉；
柜门内侧设有内置储物盒，存取小型物品更为便捷；
柜体内设有隔板，可根据物品的高度调节隔板的位置，具有两层调节功能；
柜体侧板有圆弧形加强筋，柜体支撑强度和牢固性更佳；加强筋内凸位置与隔板凹槽配合，增加隔板位置稳定性；
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	1
	厚碳钢床面板
	张
	1

	2
	钢管床框
	个
	1

	3
	不锈钢鞋架
	个
	1

	4
	输液架
	个
	1

	5
	全板式护栏
	对
	1

	6
	ABS床头板
	对
	1

	7
	全封闭自润滑轴承脚轮
	个
	4

	8
	内外防锈钢管床体
	张
	1

	9
	椰棕床垫
	张
	1

	10
	ABS床头柜
	个
	1

	11
	ABS引流挂钩
	个
	2

	12
	输液架插孔
	个
	6

	13
	LED灯
	个
	2

	14
	护栏角度显示器
	个
	2

	15
	铅酸蓄电池
	组
	1

	16
	手持遥控器
	个
	1

	17
	电机系统（含控制盒、称重系统）
	套
	1

	18
	透明床头卡
	个
	1
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	竞争性谈判文件第二章 采购需求
标项六（分标6）：诊疗床、手摇式三折血透床等其他病床采购
	（七）、功能牵引网架床：
▲一、规格：长、宽、高≥1900×1200×420-790mm；
二、具体参数要求：
1、床面板：采用≥1.0mm厚碳钢板一次模压成型汽车钣金工艺，多气孔设计，便于透气。 
2、背部床板采用“双支撑”均匀分散压力。背部倾斜75°±5°；腿部倾斜40°±5°；整体升降：450-550 °±5°。分腿式倾斜40°±5°。
3、床框/鞋架：采用矩形钢管焊接而成，坚实牢固、无毛刺；配备不锈钢鞋架1个，尺寸：长910 mm× 宽320 mm；整体承重强（床框最大动态承重240kg）、耐腐蚀且便于清洁消毒。
4、静电喷塑网架：网架最大承载80KG；尼龙绳索、吊带额定载荷：≥50KG；通过滑轮、绳索、吊带，让治疗师或患者自己可以主动或被动地进行四肢的悬吊和抗阻训练。
5、护栏：倾倒式折叠旋转钢制护栏，护栏长1480mm，护栏顶端距床板净高≥400mm。；加厚D型航空锌铝合金开关和护栏上座，立柱规格：六根旋转弯管立柱，立柱与护拦底座倾倒连接采用ABS防尘轴套式组合，有效保护护拦金属连接件之间转动产生的磨损及噪声。底座采用的钢制管材，护拦安装采用插杆式隐藏倒置式锁紧装置，隐藏安装在床板下方，解决护拦直接安装在侧面床框上容易藏污纳垢的弊病； 单触点式手柄操作，起落操作简便，方便快捷、升降灵活安全；同时具有防夹手功能。护栏可以分别往床尾放下，方便护士临床护理 ；护栏在给患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳放下给患者进行检查或治疗。
6、床头尾板/餐板：采用全新工程PP材料一次成型，床头板中心颜色采用ABS扣板设计，避免传统贴纸工艺脱胶脱色，固定插式结构，暗藏ABS锁定开关，更牢固结实；颜色与床头板贴纸一致，床头板拆卸方便可兼作CPR急救功能；床尾板外侧配置透明床头卡1个，床头板为包角防撞设计。配备1个伸缩餐板，尺寸：长970mm×宽300mm，能承载400kg静态重量和300kg动态重量；餐板为ABS工程塑料注塑成型，具有耐腐蚀、易清洁的特点，能抵抗碘伏、酒精等医疗药品的侵蚀；可伸缩设计，能根据不同床宽或使用需求调节长度；可拆卸与收纳，不用时可从护栏上取下，通过挂钩悬挂在床尾或床头，节省空间。床尾配备透明床头卡1个，方便核对患者信息。
7、中控刹车/脚轮：采用“T”型喷砂氧化航空铝材质脚踏板，中控脚轮5寸万向轮，轮面静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承经包盖保护，具有防尘、防缠绕发丝等异物卷入。
8、输液架/引流挂钩：床头尾两侧共配有6个输液架插孔，配全不锈钢输液架1个，“防脱落”挂钩，可供患者输液使用；床面两侧下方具有2个ABS引流挂钩。
9、床体：采用优质钢材，金属表面采用电泳底漆+喷涂抗菌喷涂，双重喷涂处理技术，达到内外防锈，延长病床的使用寿命。涂料属于绿色健康环保产品，具有很强的抗菌作用。
10、床垫：采用≥80mm厚高密度海绵加椰棕内胆，采用环保椰棕，无毒无甲醛，防水耐磨布外套具有防火阻燃材质，床垫大小要与床面配合 。
11、床头柜：
（1）可定制规格尺寸：L480×W470mm×H800mm；
（2）性能参数：整体采用全新纯正ABS工程塑料制成，材质厚实，能承受普通人站立柜面而不变形，且坚固、稳定；扶手框采用加厚加宽铝板，兼具推手及毛巾架功能；并具有防潮防水、易清洁、可冲洗、不生锈等特点，适用于医院经常消毒清洁的工作环境；床头柜配备水壶座（可做隐藏式）、拉板（托物板）、抽屉、柜门，隐藏式杂物挂钩4个，整体结构设计实用方便；床头柜抽屉颜色与病床颜色相匹配；优质静音轮，结实耐用、运行稳定。
12、电机系统：配置电机，手持式控制面板，方便操作；急停开关：当发生紧急情况时，可以通过快速旋转此按钮来达到保护的措施。
13、铅酸蓄电池组：设有不断电自动充电装置，提供推送及停电时紧急操作病床动力；配置电压/容量：12V /1.3Ah，采用两节串联的方式，为病床提供24V的直流工作电压。
14、床头配备患者专用遥控器1个，具有IPX6防水级别，方便患者自行调节整床的各项功能。
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	1
	厚碳钢床面板
	张
	1

	2
	钢管床框
	个
	1

	3
	不锈钢鞋架
	个
	1

	4
	“空气阻力”输液架
	个
	1

	5
	网架
	个
	1

	6
	全板式护栏
	对
	1

	7
	ABS床头板
	对
	1

	8
	ABS工程塑料伸缩餐板
	块
	1

	9
	全封闭自润滑轴承脚轮
	个
	4

	10
	内外防锈钢管床体
	张
	1

	11
	椰棕床垫
	张
	1

	12
	ABS床头柜
	个
	1

	13
	ABS引流挂钩
	个
	2

	14
	输液架插孔
	个
	6

	15
	滑轮
	个
	2（至少）

	16
	高强度助力吊带
	条
	2

	17
	透明床头卡
	个
	1

	18
	患者专用遥控器
	个
	1

	19
	电机系统
	套
	1

	20
	铅酸蓄电池
	组
	1



	（七）、功能牵引网架床：
1、结构型式：网架、吊带、床面、可调节床脚、脚轮
2、参考规格(cm)：220×116×210
3、参考床面高度（cm）：46
4、床面宽度（cm）：104
5、水平网架额定载荷：≥80.0kg
6、绳索、吊带额定载荷：≥50kg
7、床面额定载荷：≥135.0kg
8、材质：静电喷塑架、尼龙绳、吊带、橡胶脚轮、凹凸革
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	（八）、骨科多功能治疗床：
▲一、规格：长、宽、高≥1900×1200×420-790mm；
二、具体参数要求：
1、床面板：采用≥1.0mm厚碳钢板一次模压成型汽车钣金工艺，多气孔设计，便于透气。床体分为三段，头部段，腰胸段，下身段，头部升降上折60°,下折60°±5°，腰胸段上升0-20°±5°，下身段0-70°±5°。
2、背部床板采用“双支撑”均匀分散压力。 背部倾斜75°±5°；腿部倾斜40°±5°；整体升降：450-550 °±5°。分腿式倾斜40°±5°。
3、床框/鞋架：采用矩形钢管焊接而成，坚实牢固、无毛刺；配备不锈钢鞋架1个，尺寸：长910 mm× 宽320 mm；整体承重强（床框最大动态承重240kg）、耐腐蚀且便于清洁消毒。
4、牵引架：配有全套铝合金牵引架，经硬化加强的八角型铝合金管，精准定位牵引角度，采用八爪扣连接，永不生锈；牵引横杆能承受800N力而不变形，外展式分腿龙门架，全功能牵引，特加头部牵引。牵引滑轮/吊带：腿部可实现“分腿单边牵引”功能，搭配“双牵引”滑轮，坐标式灵活定位，顶部配牵引滑轮2个，并可按需增配，满足各体位牵引所需；配高强度助力吊带2条，满足患者日常锻炼及起床借力所需。
5、护栏：倾倒式折叠旋转钢制护栏，护栏长1480mm，护栏顶端距床板净高≥400mm。；加厚D型航空锌铝合金开关和护栏上座，立柱规格：六根旋转弯管立柱，立柱与护拦底座倾倒连接采用ABS防尘轴套式组合，有效保护护拦金属连接件之间转动产生的磨损及噪声。底座采用的钢制管材，护拦安装采用插杆式隐藏倒置式锁紧装置，隐藏安装在床板下方，解决护拦直接安装在侧面床框上容易藏污纳垢的弊病； 单触点式手柄操作，起落操作简便，方便快捷、升降灵活安全；同时具有防夹手功能。护栏可以分别往床尾放下，方便护士临床护理 ；护栏在给患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳放下给患者进行检查或治疗。
6、床头尾板/餐板：采用全新工程PP材料一次成型，床头板中心颜色采用ABS扣板设计，避免传统贴纸工艺脱胶脱色，固定插式结构，暗藏ABS锁定开关，更牢固结实；颜色与床头板贴纸一致，床头板拆卸方便可兼作CPR急救功能；床尾板外侧配置透明床头卡1个，床头板为包角防撞设计。配备1个伸缩餐板，尺寸：长970mm×宽300mm，能承载400kg静态重量和300kg动态重量；餐板为ABS工程塑料注塑成型，具有耐腐蚀、易清洁的特点，能抵抗碘伏、酒精等医疗药品的侵蚀；可伸缩设计，能根据不同床宽或使用需求调节长度；可拆卸与收纳，不用时可从护栏上取下，通过挂钩悬挂在床尾或床头，节省空间。床尾配备透明床头卡1个，方便核对患者信息。
7、中控刹车/脚轮：采用“T”型喷砂氧化航空铝材质脚踏板，中控脚轮5寸万向轮，轮面静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承经包盖保护，具有防尘、防缠绕发丝等异物卷入。
8、输液架/引流挂钩：床头尾两侧共配有6个输液架插孔，配全不锈钢输液架1个，“防脱落”挂钩，可供患者输液使用；床面两侧下方具有2个ABS引流挂钩。
9、床体：采用优质钢材，金属表面采用电泳底漆+喷涂抗菌喷涂，双重喷涂处理技术，达到内外防锈，延长病床的使用寿命。涂料属于绿色健康环保产品，具有很强的抗菌作用。
10、床垫：采用≥80mm厚高密度海绵加椰棕内胆，采用环保椰棕，无毒无甲醛，防水耐磨布外套具有防火阻燃材质，床垫大小要与床面配合 。
11、床头柜：
（1）可定制规格尺寸：L480×W470mm×H800mm；
（2）性能参数：整体采用全新纯正ABS工程塑料制成，材质厚实，能承受普通人站立柜面而不变形，且坚固、稳定；扶手框采用加厚加宽铝板，兼具推手及毛巾架功能；并具有防潮防水、易清洁、可冲洗、不生锈等特点，适用于医院经常消毒清洁的工作环境；床头柜配备水壶座（可做隐藏式）、拉板（托物板）、抽屉、柜门，隐藏式杂物挂钩4个，整体结构设计实用方便；床头柜抽屉颜色与病床颜色相匹配；优质静音轮，结实耐用、运行稳定。
12、电机系统：配置电机，手持式控制面板，方便操作；急停开关：当发生紧急情况时，可以通过快速旋转此按钮来达到保护的措施。
13、铅酸蓄电池组：设有不断电自动充电装置，提供推送及停电时紧急操作病床动力；配置电压/容量：12V /1.3Ah，采用两节串联的方式，为病床提供24V的直流工作电压。
14、床头配备患者专用遥控器1个，具有IPX6防水级别，方便患者自行调节整床的各项功能。
15、用途：用作 PT 受训者在床上进行各类康复训练活动。床面高度可电动升降，方便受训者上下。床脚配有高度微调支脚，着地稳固。
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	1
	厚碳钢床面板
	张
	1

	2
	钢管床框
	个
	1

	3
	不锈钢鞋架
	个
	1

	4
	“空气阻力”输液架
	个
	1

	5
	全铝合金龙门架
	个
	1

	6
	全板式护栏
	对
	1

	7
	ABS床头板
	对
	1

	8
	ABS工程塑料伸缩餐板
	块
	1

	9
	全封闭自润滑轴承脚轮
	个
	4

	10
	内外防锈钢管床体
	张
	1

	11
	椰棕床垫
	张
	1

	12
	ABS床头柜
	个
	1

	13
	ABS引流挂钩
	个
	2

	14
	输液架插孔
	个
	6

	15
	牵引滑轮
	个
	2（至少）

	16
	高强度助力吊带
	条
	2

	17
	透明床头卡
	个
	1

	18
	患者专用遥控器
	个
	1

	19
	电机系统
	套
	1

	20
	铅酸蓄电池
	组
	1



	（八）、骨科多功能治疗床：
1.台面规格：长1980±10mm，宽：650±10mm，高：580-900±10mm
2.床框采用50×20×1.2mm优质冷轧钢管，可承载≥280kg。
3.床体采用优质抗菌粉末静电喷涂而成，具有环保、抗菌的作用， 涂料对微生物大肠挨希氏菌和金黄色葡萄球菌均具有抗菌作用。
4.床垫采用舒适高回弹记忆海绵，外面采用透气亲肤皮革，面料厚重耐刮磨。
5.床体分为三段，头部段，腰胸段，下身段。
6.头部升降上折50°下折40°±5°，腰胸段上升0-25°±5°，下身段0-65°±5°。
7.采用优质静音脚轮设计，轻踩可移动床身，往上提拉可固定。
8.采用优质医用级电机，推力大，稳定性好。
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	竞争性谈判文件第二章 采购需求
标项六（分标6）：诊疗床、手摇式三折血透床等其他病床采购
	（九）、电动康复直立床
二、具体参数要求：
4、螺杆/摇杆系统：螺杆具有“双向无极限保护”设计，采用耐磨材料；丝杆转动顺滑，无卡阻及功能运行正常。4套摇杆系统，摇把套管采用航空铝材，摇手柄有防滑设计，摇把具有“二次开合”功能设计，不使用时可折叠，牢固灵活，无噪音，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。
6、床头尾板/餐板：采用全新工程PP材料一次成型，床头板中心颜色采用ABS扣板设计，避免传统贴纸工艺脱胶脱色，固定插式结构，暗藏ABS锁定开关，更牢固结实；颜色与床头板贴纸一致，床头板拆卸方便可兼作CPR急救功能；床尾板外侧配置透明床头卡1个，床头板为包角防撞设计。配备1个伸缩餐板，尺寸：长970mm×宽300mm，能承载400kg静态重量和300kg动态重量；餐板为ABS工程塑料注塑成型，具有耐腐蚀、易清洁的特点，能抵抗碘伏、酒精等医疗药品的侵蚀；可伸缩设计，能根据不同床宽或使用需求调节长度；可拆卸与收纳，不用时可从护栏上取下，通过挂钩悬挂在床尾或床头，节省空间。床尾配备透明床头卡1个，方便核对患者信息。
11、床头柜：
（1）可定制规格尺寸：L480×W470mm×H800mm；
（2）性能参数：整体采用全新纯正ABS工程塑料制成，材质厚实，能承受普通人站立柜面而不变形，且坚固、稳定；扶手框采用加厚加宽铝板，兼具推手及毛巾架功能；并具有防潮防水、易清洁、可冲洗、不生锈等特点，适用于医院经常消毒清洁的工作环境；床头柜配备水壶座（可做隐藏式）、拉板（托物板）、抽屉、柜门，隐藏式杂物挂钩4个，整体结构设计实用方便；床头柜抽屉颜色与病床颜色相匹配；优质静音轮，结实耐用、运行稳定。
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	4
	“空气阻力”输液架
	个
	1

	5
	航空铝材摇杆系统
	套
	4



	（九）、电动康复直立床
二、具体参数要求：
删除：4、螺杆/摇杆系统：螺杆具有“双向无极限保护”设计，采用耐磨材料；丝杆转动顺滑，无卡阻及功能运行正常。4套摇杆系统，摇把套管采用航空铝材，摇手柄有防滑设计，摇把具有“二次开合”功能设计，不使用时可折叠，牢固灵活，无噪音，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。
6、床头尾板/餐板：采用全新工程PP材料一次成型，床头板中心颜色采用ABS扣板设计，避免传统贴纸工艺脱胶脱色，固定插式结构，暗藏ABS锁定开关，更牢固结实；颜色与床头板贴纸一致，床头板拆卸方便可兼作CPR急救功能；床尾板外侧配置透明床头卡1个，床头板为包角防撞设计。配备1个伸缩餐板，尺寸：长970mm×宽300mm；餐板为ABS工程塑料注塑成型，具有耐腐蚀、易清洁的特点，能抵抗碘伏、酒精等医疗药品的侵蚀；可伸缩设计，能根据不同床宽或使用需求调节长度；可拆卸与收纳，不用时可从护栏上取下，通过挂钩悬挂在床尾或床头，节省空间。床尾配备透明床头卡1个，方便核对患者信息。
11、床头柜：
规格尺寸：长≥480×宽≥480×高≥760mm；
床头柜整体采用优级改性塑料注塑成型，板材料强度高，外形美观大方；
床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成；
柜体正面形状为圆弧形，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时将伸出，不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围90度；柜体底部可安装万向轮便于移动；
抽屉面板外形为圆弧状，面板下方有抽屉拉手孔，便于拉、关抽屉；
柜门内侧设有内置储物盒，存取小型物品更为便捷；
柜体内设有隔板，可根据物品的高度调节隔板的位置，具有两层调节功能；
柜体侧板有圆弧形加强筋，柜体支撑强度和牢固性更佳；加强筋内凸位置与隔板凹槽配合，增加隔板位置稳定性；
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	4
	输液架
	个
	1
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	竞争性谈判文件第二章 采购需求
标项六（分标6）：诊疗床、手摇式三折血透床等其他病床采购
	（十）、治疗木床：
▲1、规格尺寸：长、宽、高≥200*114*60cm ；
▲2、床面板：采用优质实木板，床面高度为46CM（±偏差值5），表面处理无锐角毛边，不割手，耐压不变形、不波动、无共鸣声。
▲3、床面为环保皮革软包，内附高密度优质海绵。
▲4、床框采用矩形钢管，床体焊接质量坚实牢固，无毛刺；配备不锈钢鞋架1个，尺寸：长720 mm× 宽350 mm；整体承重强（床框最大动态承重200kg）、耐腐蚀且便于清洁消毒。
▲5、床头床尾2个输液架插孔，由金属材质冲压成型，内配ABS工程塑料内芯，防止输液架使用过程中损坏和降低噪音；不锈钢双段式四爪点滴架,结实耐用。
▲6、引流钩：床板两侧各设置可移动式ABS引流挂钩2 个，位于左右两侧臀板下方。
▲7、脚轮：采用5寸万向轮，轮面静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承经包盖保护，具有防尘、防缠绕发丝等异物卷入。
▲8、绳索、吊带：采用优质尼龙材质，额定载荷50kg。
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	1
	优质木头床面板
	个
	1

	2
	不锈钢鞋架
	个
	1

	3
	钢管床框
	个
	1

	4
	输液架插孔
	个
	2

	5
	海绵皮革床面
	个
	1

	6
	ABS引流挂钩
	个
	2

	7
	万向脚轮
	个
	4

	8
	绳索、吊带
	条
	2



	（十）、治疗木床：
1、结构型式：床面、床架、垫子
2、材质：木架、高回弹海绵、PU床面
3、参考规格(cm)：≥长190×宽60×高60
4、参考床面尺寸(长×宽)cm：≥190×60
5、床面高度（含垫子）cm：≥65
6、额定载荷：≥135.0kg
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	竞争性谈判文件第二章 采购需求
标项六（分标6）：诊疗床、手摇式三折血透床等其他病床采购
	（十一）、综合医用手术台：
二、具体参数要求：
2.床框/鞋架：采用矩形钢管焊接而成，坚实牢固、无毛刺；配备不锈钢鞋架1个，尺寸：长910 mm× 宽320 mm；整体承重强（床框最大动态承重240kg）、耐腐蚀且便于清洁消毒。
8.护栏：左右两侧采用全新工程PP材料全板式护栏，无镂空设计，防止患者夹手；隐藏式低位安装，上下床方便；一键式“下隐藏双保险开关”，避免误操作风险，带缓冲阻尼器，摇把具有“二次开合”功能设计。前后护栏设置角度显示器共2个，可清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度。
9.床头尾板：采用全新工程PP材料一次成型，床头板中心颜色采用ABS扣板设计，避免传统贴纸工艺脱胶脱色，固定插式结构，暗藏ABS锁定开关，更牢固结实；颜色与床头板贴纸一致，床头板拆卸方便可兼作CPR急救功能；床尾板外侧配置透明床头卡1个，床头板为包角防撞设计。
10.中控刹车/脚轮：采用“T”型喷砂氧化航空铝材质脚踏板，中控脚轮5寸万向轮，轮面静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承经包盖保护，具有防尘、防缠绕发丝等异物卷入。
11.输液架/引流挂钩：床头尾两侧共配有6个输液架插孔，配全不锈钢输液架1个，“防脱落”挂钩，可供患者输液使用；床面两侧下方具有2个ABS引流挂钩。
13.床垫：采用≥80mm厚高密度海绵加椰棕内胆，采用环保椰棕，无毒无甲醛，防水耐磨布外套具有防火阻燃材质，床垫大小要与床面配合 。
14.床头柜：
（1）可定制规格尺寸：L480×W470mm×H800mm；
（2）性能参数：整体采用全新纯正ABS工程塑料制成，材质厚实，能承受普通人站立柜面而不变形，且坚固、稳定；扶手框采用加厚加宽铝板，兼具推手及毛巾架功能；并具有防潮防水、易清洁、可冲洗、不生锈等特点，适用于医院经常消毒清洁的工作环境；床头柜配备水壶座（可做隐藏式）、拉板（托物板）、抽屉、柜门，隐藏式杂物挂钩4个，整体结构设计实用方便；床头柜抽屉颜色与病床颜色相匹配；优质静音轮，结实耐用、运行稳定。
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	1
	可透视材料床面板
	张
	1

	2
	钢管床框
	个
	1

	3
	不锈钢鞋架
	个
	1

	4
	全板式护栏
	对
	1

	5
	ABS床头板
	对
	1

	6
	手术台面
	个
	1

	7
	全封闭自润滑轴承脚轮
	个
	4

	8
	内外防锈钢管床体
	张
	1

	9
	椰棕床垫
	张
	1

	10
	ABS床头柜
	个
	1

	11
	ABS引流挂钩
	个
	2

	12
	输液架插孔
	个
	6

	13
	护栏角度显示器
	个
	2

	14
	铅酸蓄电池
	组
	1

	15
	患者专用遥控器
	个
	1

	16
	电机
	个
	1

	17
	透明床头卡
	个
	1

	18
	动力系统
	套
	1



	（十一）、综合医用手术台：
二、具体参数要求：
删除以下参数（2、8-11项）：
2.床框/鞋架：采用矩形钢管焊接而成，坚实牢固、无毛刺；配备不锈钢鞋架1个，尺寸：长910 mm× 宽320 mm；整体承重强（床框最大动态承重240kg）、耐腐蚀且便于清洁消毒。
8.护栏：左右两侧采用全新工程PP材料全板式护栏，无镂空设计，防止患者夹手；隐藏式低位安装，上下床方便；一键式“下隐藏双保险开关”，避免误操作风险，带缓冲阻尼器，摇把具有“二次开合”功能设计。前后护栏设置角度显示器共2个，可清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度。
9.床头尾板：采用全新工程PP材料一次成型，床头板中心颜色采用ABS扣板设计，避免传统贴纸工艺脱胶脱色，固定插式结构，暗藏ABS锁定开关，更牢固结实；颜色与床头板贴纸一致，床头板拆卸方便可兼作CPR急救功能；床尾板外侧配置透明床头卡1个，床头板为包角防撞设计。
10.中控刹车/脚轮：采用“T”型喷砂氧化航空铝材质脚踏板，中控脚轮5寸万向轮，轮面静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承经包盖保护，具有防尘、防缠绕发丝等异物卷入。
11.输液架/引流挂钩：床头尾两侧共配有6个输液架插孔，配全不锈钢输液架1个，“防脱落”挂钩，可供患者输液使用；床面两侧下方具有2个ABS引流挂钩。
13. 40mm的缓冲垫，使患者感觉舒适，防止褥疮；
删除：14.床头柜：
（1）可定制规格尺寸：L480×W470mm×H800mm；
（2）性能参数：整体采用全新纯正ABS工程塑料制成，材质厚实，能承受普通人站立柜面而不变形，且坚固、稳定；扶手框采用加厚加宽铝板，兼具推手及毛巾架功能；并具有防潮防水、易清洁、可冲洗、不生锈等特点，适用于医院经常消毒清洁的工作环境；床头柜配备水壶座（可做隐藏式）、拉板（托物板）、抽屉、柜门，隐藏式杂物挂钩4个，整体结构设计实用方便；床头柜抽屉颜色与病床颜色相匹配；优质静音轮，结实耐用、运行稳定。
配置清单：
主机1套、麻醉屏架1个、托手板2个、托腿架2个、摇手柄1个、手控器1个、台垫1台、使用说明书/合格证/保修卡/装箱单各1套。
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	竞争性谈判文件第二章 采购需求
标项六（分标6）：诊疗床、手摇式三折血透床等其他病床采购
	（十二）、多体位治疗床：
二、具体参数要求：
1、床面板：采用≥1.0mm厚碳钢板一次模压成型汽车钣金工艺，多气孔设计，便于透气，可分为三段：头部段，腰胸段，下身段；分段独立调控，适配平躺、靠背、抬腿、曲腿等多种体位。头部升降上折60°,下折60°±5°，腰胸段上升0-20°±5°，下身段0-70°±5°，角度调节精准顺滑，满足诊疗、康复、休憩多种体位需求。
2、床框/鞋架：采用矩形钢管焊接而成，坚实牢固、无毛刺；配备不锈钢鞋架1个，尺寸：长910 mm× 宽320 mm；整体承重强（床框最大动态承重240kg）、耐腐蚀且便于清洁消毒。
4、床垫：采用≥80mm厚高密度海绵加椰棕内胆，采用环保椰棕，无毒无甲醛，防水耐磨布外套具有防火阻燃材质，床垫大小要与床面配合 。
5、床头床尾2个输液架插孔，由金属材质冲压成型，内配ABS工程塑料内芯，防止输液架使用过程中损坏和降低噪音；不锈钢双段式四爪点滴架,结实耐用。
6、引流钩：床板两侧各设置可移动式ABS引流挂钩2 个，位于左右两侧臀板下方。
7、脚轮：采用5寸万向轮，轮面静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承经包盖保护，具有防尘、防缠绕发丝等异物卷入。
8、床头柜：
（1）可定制规格尺寸：L480×W470mm×H800mm；
（2）性能参数：整体采用全新纯正ABS工程塑料制成，材质厚实，能承受普通人站立柜面而不变形，且坚固、稳定；扶手框采用加厚加宽铝板，兼具推手及毛巾架功能；并具有防潮防水、易清洁、可冲洗、不生锈等特点，适用于医院经常消毒清洁的工作环境；床头柜配备水壶座（可做隐藏式）、拉板（托物板）、抽屉、柜门，隐藏式杂物挂钩4个，整体结构设计实用方便；床头柜抽屉颜色与病床颜色相匹配；优质静音轮，结实耐用、运行稳定。
10、铅酸蓄电池组：设有不断电自动充电装置，提供推送及停电时紧急操作病床动力；配置电压/容量：12V /1.3Ah，采用两节串联的方式，为病床提供24V的直流工作电压。
配置清单：
	序号
	配件名称
	单 位
	数量

	1
	厚碳钢床面板
	张
	1

	2
	钢管床框
	个
	1

	3
	不锈钢鞋架
	个
	1

	4
	全封闭自润滑轴承脚轮
	个
	4

	5
	内外防锈钢管床体
	张
	1

	6
	椰棕床垫
	张
	1

	7
	ABS床头柜
	个
	1

	8
	ABS引流挂钩
	个
	2

	9
	输液架插孔
	个
	6

	10
	患者专用遥控器
	个
	1

	11
	电机
	个
	1

	12
	铅酸蓄电池
	组
	1



	（十二）、多体位治疗床：
二、具体参数要求：
1、床体分为三段，头部段，腰胸段，下身段；头部升降上折50°下折40°±5°，腰胸段上升0-25°±5°，下身段0-65°±5°
2、床框：采用矩形钢管焊接而成，坚实牢固、无毛刺。
删除以下参数（4-8项、10项）
4、床垫：采用≥80mm厚高密度海绵加椰棕内胆，采用环保椰棕，无毒无甲醛，防水耐磨布外套具有防火阻燃材质，床垫大小要与床面配合 。
5、床头床尾2个输液架插孔，由金属材质冲压成型，内配ABS工程塑料内芯，防止输液架使用过程中损坏和降低噪音；不锈钢双段式四爪点滴架,结实耐用。
6、引流钩：床板两侧各设置可移动式ABS引流挂钩2 个，位于左右两侧臀板下方。
7、脚轮：采用5寸万向轮，轮面静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承经包盖保护，具有防尘、防缠绕发丝等异物卷入。
8、床头柜：
（1）可定制规格尺寸：L480×W470mm×H800mm；
（2）性能参数：整体采用全新纯正ABS工程塑料制成，材质厚实，能承受普通人站立柜面而不变形，且坚固、稳定；扶手框采用加厚加宽铝板，兼具推手及毛巾架功能；并具有防潮防水、易清洁、可冲洗、不生锈等特点，适用于医院经常消毒清洁的工作环境；床头柜配备水壶座（可做隐藏式）、拉板（托物板）、抽屉、柜门，隐藏式杂物挂钩4个，整体结构设计实用方便；床头柜抽屉颜色与病床颜色相匹配；优质静音轮，结实耐用、运行稳定。
10、铅酸蓄电池组：设有不断电自动充电装置，提供推送及停电时紧急操作病床动力；配置电压/容量：12V /1.3Ah，采用两节串联的方式，为病床提供24V的直流工作电压。
置清单：
床体1套，手控器1套，电机2套，脚轮1套。
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	商务条款
其他说明：
二、核心产品：第1项诊疗床
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其他说明：
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